DigiShow 基础功能
================

1_hotkey.dgs
通过 Hot Key 接口来响应按键动作。
在此例中，按 A 键亮灯，按 B 键灭灯。Hot Key 常被用于没有安装传感器的调试环境。

2_pipe.dgs
通过“虚拟管道”来复制和传递信号变量到多个输出目标。
在此例中，控制虚拟管道中的一个开关量发生状态变化，转换为另一个模拟量，这一模拟量的变化又关联到3路灯光通道，实现一控多的功能。

3_presets.dgs
预设的最基本用途：将“输出信号状态”和“输入-输出之间的信号链接状态”都保存在预设（快照）中，以备之后一键恢复。
在此例中：
1. 在预设启动器面板中创建了多个预设，用于记忆各 DMX 输出通道的调光值
2. 另有两个预设 midi-to-dmx ON 和 midi-to-dmx OFF，用于记忆由 MIDI CC 输入到 DMX 调光输出之间的信号链接状态
3. 在信号链接表中还增加了2对信号链接，用于响应按键动作来触发启动调光预设。

4_cues.dgs
除了快照，预设场景中也能包含随时间线变化的信号输出，这时就需要在预设中附加 Cue 播放器。
在此例中：
将调节屏幕颜色和播放音频的动作指令放入特定的 CUE 时间线上。你可以右击预设启动按钮选择进入“编辑预设”，找到带有高亮 +CUE 按钮的输出信号，点击后就能查看和修改这些 CUE 播放器中的时间线。

5_signal_types.dgs
DigiShow 提供了三种信号类型之间的互相映射：开关量信号、模拟量信号和音符信号
在此例中，列出了各种信号类型之间的互转可能性和映射参数设定。

6_midi_mapping.dgs
信号映射，是 DigiShow 的核心功能，即能在不同类型的输入输出信号之间互相链接转换。
在此例中：
1. 响应MIDI键盘输入的音符和弯音信号，将其映射到屏幕中的背光色彩变换。
2. 响应MIDI键盘输入的音量旋钮（CC7）信号，来对接屏幕中图像透明度的改变。 
